Start
Vorherige Nächste

6. Die Werkzeuge der Werkzeugleiste / 6.3 Werkzeuge für Bildebenen

### 6.3.17 Der Reparaturpinsel

Der Reparaturpinsel ist dem Kopierpinsel sehr ähnlich. Auch mit diesem Werkzeug muss mit gedrückter Alt-Taste der Quellbereich festgelegt werden. Doch während der Kopierpinsel von der Quelle direkt ins Ziel kopiert, überträgt der Reparaturpinsel nur die Farb- und Helligkeitsunterschiede und passt die Quelldaten an das Ziel an. Der Reparaturpinsel ist aufgrund dieser Arbeitsweise hervorragend dazu geeignet, störende Bildelemente zu entfernen.

Bei der Arbeit mit dem Reparaturpinsel sind einige Punkte zu beachten:

- Um den Kopierbereich wird automatisch ein Einfügerand angelegt, um die Quelle weich in das Ziel einzufügen. Normalerweise ist es also besser, mit einem "harten" Pinsel zu arbeiten.
- Da PhotoLine selbst den nötigen Einfügerand erzeugt, sollte nur die Schadstelle selbst übermalt werden, um keine Bereiche zu korrigieren, die es gar nicht nötig haben.
- Die Breite des Einfügerandes ist abhängig von der Pinselgröße. Bei einem kleinen Pinsel ist auch der Einfügerand klein.
- Da die Helligkeit und die Farbe an das Ziel angepasst werden, muss - im direkten Vergleich mit dem Kopierpinsel - nicht so oft der Ausgangspunkt festgelegt werden. Will man zum Beispiel in einem Gesicht Muttermale oder Pickel entfernen, reicht es oft, einmal einen geeigneten Punkt festzulegen und dann alle Stellen zu korrigieren.
- Oft ist es besser, mehrere kleine Korrekturen vorzunehmen als ein große.
- Der Reparaturpinsel arbeitet ebenenübergreifend. Wird über der zu bearbeitenden Ebene eine leere Ebene mit Transparenz angelegt und diese aktiviert, so können alle Korrekturen in dieser neuen Ebene ausgeführt werden. Das Originalbild bleibt dann unverändert.