## PhaseOne Tags

These tags are extracted from the maker notes of Phase One images.

> Tag ID | Tag Name | Writable | Values / Notes
> --- | --- | --- | ---
> 0x0100 | CameraOrientation | N | 0 = Horizontal (normal) 1 = Rotate 90 CW 2 = Rotate 270 CW 3 = Rotate 180
> 0x0102 | SerialNumber | N |
> 0x0105 | ISO | N |
> 0x0106 | ColorMatrix1 | N |
> 0x0107 | WB_RGBLevels | N |
> 0x0108 | SensorWidth | N |
> 0x0109 | SensorHeight | N |
> 0x010a | SensorLeftMargin | N |
> 0x010b | SensorTopMargin | N |
> 0x010c | ImageWidth | N |
> 0x010d | ImageHeight | N |
> 0x010e | RawFormat | N | 1 = RAW 1 2 = RAW 2 3 = IIQ L 5 = IIQ S 6 = IIQ Sv2
> 0x010f | RawData | N |
> 0x0110 | SensorCalibration | - | --> PhaseOne SensorCalibration Tags
> 0x0112 | DateTimeOriginal | N | (also used as a key to encrypt the raw data)
> 0x0113 | ImageNumber | N |
> 0x0203 | Software | N |
> 0x0204 | System | N |
> 0x0210 | SensorTemperature | N |
> 0x0211 | SensorTemperature2 | N |
> 0x0212 | UnknownDate? | N |
> 0x021c | StripOffsets | N |
> 0x021d | BlackLevel | N |
> 0x0222 | SplitColumn | N |
> 0x0223 | BlackLevelData | N |
> 0x0226 | ColorMatrix2 | N |
> 0x0301 | FirmwareVersions | N |
> 0x0400 | ShutterSpeedValue | N |
> 0x0401 | ApertureValue | N |
> 0x0402 | ExposureCompensation | N |
> 0x0403 | FocalLength | N |
> 0x0410 | CameraModel | N |
> 0x0412 | LensModel | N |
> 0x0414 | MaxApertureValue | N |
> 0x0415 | MinApertureValue | N |
> 0x0416 | ManufactureDate | N |

## PhaseOne SensorCalibration Tags

> Tag ID | Tag Name | Writable | Values / Notes
> --- | --- | --- | ---
> 0x0400 | SensorDefects | N |
> 0x0401 | AllColorFlatField1? | N |
> 0x0407 | SerialNumber | N |
> 0x040b | RedBlueFlatField? | N |
> 0x0410 | AllColorFlatField2? | N |
> 0x0416 | AllColorFlatField3? | N |
> 0x0419 | LinearizationCoefficients1 | N |
> 0x041a | LinearizationCoefficients2 | N |

(This document generated automatically by Image::ExifTool::BuildTagLookup)
Last revised Feb 19, 2013

<-- ExifTool Tag Names