| # K3/KX3/KX3 und P3 Steuerung

Menü–>Transceiver–>K3/KX3 Steuerung

Wenn in den Einstellungen–>TRCVR ein Elecraft K3-Ctrl, KX2-Ctrl oder KX3-Ctrl ausgewählt wurde, bieten sich für diese Geräte mehr Optionen. Das KX2/3 Fenster ist dem K3 Fenster sehr ähnlich, einige Unterschiede sind der Hardware geschuldet.

#### Shortcuts

Einige Tasten sind mit Shortcuts belegt, die nur bei aktivierten Fenster gültig sind:

- 1 - 8 –> Obere Reihe der Macro Tasten
- cmd 1 - cmd 8 –> Untere Reihe der Macro Tasten
- F1 - F6 –> Speicher 1-6 (KX3) bzw. Speicher 1-4 & Bank1/2 (K3)
- Escape –> Abbruch
- Enter –> Direkte Frequenzeingabe

#### Direkte Frequenz Eingabe

Nach drücken der Entertaste lassen sich bequem VFO A, VFO B oder der Split einstellen:

- VFO A: Positive Zahl in kHz > 100
  - 14195: VFO A auf 14195 kHz
- VFO B: Negative Zahl in kHz < -100
  - -21007,7: VFO B auf 21007,7 kHz
- Split: in kHz -100 bis +100
  - 2: VFOB wird VFO angeglichen und 2 kHz höher gestellt

#### Schnell Speicher

Oben rechts findet sich die Tabelle für die Schnell-Speicher. Durch drücken des + Buttons werden aktuelle Frequenz-, Mode- , Filter-, RIT-, XIT- und Splitdaten gespeichert. Durch einen Doppelklick auf einen Eintrag, werden die Daten zum trx zurück geschrieben.

#### Makros

Die Makros und die Beschriftungen lassen sich über den Button Bearbeiten ändern. Zusätzlich stehen 4 Makros zur Verfügung, welche automatisch bei einem Modewechsel aufgerufen werden.

#### Panadapter

Menü–>Transceiver–>P3/PX3 Steuerung

Für den Panadapter kann ein eigenes Fenster geöffnet werden. Es lassen sich einige Einstellungen ändern, ein Screenshot laden, Marker setzen und der dargestellte Frequenzbereich verschieben. Ferner stehen Buttons zur Verfügung, die die FN-Tasten duplizieren. Die Tasten 1-8 funktionieren als Short Cut für die FN-tasten.

# External Links

K3 and KX3 Programmer's Reference