| # QTCs empfangen

Menü–>Contest–>QTCs empfangen

Es können beliebig viele QTCs empfangen werden, auch wenn diese evtl. nicht wertbar sind. Zwingend erforderlich sind die Felder QTC von und QTC Serie auzufüllen, bevor das 1. QTC eingetragen werden kann. Die Daten können aber noch geändert werden. Das Rufzeichen wird automatisch aus der Logmaske mit abfallender Priorität übernommen:

- Rufzeichen aus dem Rufzeichen Eingabefeld
- Rufzeichen von einem im Log markierten QSO
- Rufzeichen welches zuletzt geloggt wurde

Oben im Fenster ist zu erkennen, wieviele QTCs mit dieser Station bereits ausgetauscht wurden.
Die QTC Serie muss man selber eintragen. Die QTCs selber werden zeilenweise eingegeben: Uhrzeit, Rufzeichen und Nummer, jeweils durch ein Leerzeichen getrennt. Es ist nicht nötig immer die volle Uhrzeit zu notieren, ist die Stunde gleich, genügt es nur die Minuten einzutragen. Sind drei Teile vorhanden, kann der Eintrag in die Tabelle übernommen werden: Button Hinzu. Wurden alle QTCs aufgenommen, können diese noch in der Tabelle bearbeitet werden. Markierte Einträge lassen sich auch komplett löschen.

Erst durch Nutzen des Buttons Speichern werden die Daten ins Log geschrieben. Es ist wichtig zu verstehen, dass erst jetzt die Daten aus den beiden Feldern QTC von: und QTC Serie füe alle QTCs gleichzeitig übernommen.

Diese lassen sich nach dem Speichern nicht mehr ändern, nur noch anzeigen: Menü–>Contest–>QTCs zeigen.

Zur QTC Übernahme (RTTY) bietet sich noch eine zweite Möglichkeit. Mehrere QTCs können in das große Feld auf der rechten Seite kopiert werden. Das passiert automatisch, wenn man im RTTY RX Fenster einen Textbereich mit der Maus auswählt. Auch hier ist die Reihenfolge Uhrzeit, Rufzeichen und Nummer, jeweils durch ein Leerzeichen getrennt. Jedes QTC gehört auf eine neue Zeile. Die Daten können noch im Textfeld bearbeitet und evtl. formatiert werden. Durch Hinzu werden alle Daten in die Tabelle übernommen. Daten lassen sich in der Tabelle auch noch einmal ändern.
Durch nutzen des Buttons Speichern werden die Daten ins Log geschrieben.

### Sendespeicher für CW, RTTY und SSB

Für alle drei Betriebsarten stehen spezielle Speicher zur Verfügung, die nur in diesem Fenster gültig sind. Das sind:

- 5 beliebige Speicher, zu erreichen über einen Button oder den Funktionstasten F1 - F5
- 1 Speicher der gesendet wird, wenn ein (oder auch mehrere) QTCs bestätigt werden: Button Hinzu
- 1 Speicher der gesendet wird, wenn die gesamte QTC Serie bestätigt wird: Button Speichern

Die Escape Taste, oder der Button Abbruch bricht alle Sendungen sofort ab.

Die Einstellungen hierzu finden sich in den Contest Einstellungen unter dem QTCs Reiter. Für CW stehen zwei Platzhalter zur Verfügung:

- His Call: Das Rufzeichen aus dem QTCs von Feld
- My Call

Für RTTY steht zusätzlich noch New Line zur Verfügung.
Für SSB müssen die Audiodateien im Ordner Voicekeyer_Recordings gespeichert sein. Die Soundkarteneinstellungen werden aus den RUMlog Einstellungen vom Phone Reiter übernommen.

Für die Speicher F1-F5 lässt sich die Beschriftung der Buttons festlegen.

# See Also

Audio Aufnahme in eine Datei