| # QSO Eingabe Felder

Das kleine Dreieck auf der rechten Seite dient zum öffnen und schließen des Fensters für die qrz.com bzw. HamQTH.com Abfrage.

#### Datenübernahme von vorherigen QSOs

Unter Einstellungen–>Datenbanken lässt sich wählen, welche Daten aus dem Logbuch von vorherigen QSOs in die Logfelder übernommen werden. Wenn man nach der Rufzeicheneingabe das Feld verlässt, werden die jeweils neusten Einträge genutzt und in blauer Textfarbe dargestellt.

#### Datum und Zeit

Geloggt wird in utc, entsprechend der Computerzeit und der in den Systemeinstellungen gewählte Zeitzone. Schaltet man die Option Echtzeit aus, kann man QSOs auch nachträglich in’s Logbuch aufnehmen.

#### Rufzeichen

Das Rufzeichenfeld dient auch zur Steuerung des Transceivers. Gibt man eine Frequenz in kHz ein und bestätigt mit der Enter Taste, wird der Trcvr aud diese Frequenz und die entsprechende Mode geschalten.
Während der Eingabe des Rufzeichens erfolg die DXCC-Bestimmung und Die DXCC Info Box zeigt entsprechende Daten.
Wird die Eingabe beendet (z.B. mit der Tabulatortaste), füllt sich die Station Info Box und es werden evtl. alle früheren QSOs mit dieser Station gezeigt. Menü–>Logbuch–>Zeige vorherige QSOs

Die Eingabefelder können je nach Konfiguration mit Daten von HamQTH.com, qrz.com oder aus dem eigenen Logbuch gefüllt werden. Um zu erkennen woher die Daten stammen, erfolgen die Einträge in

- blauer Textfarbe, wenn die Daten aus dem eigenem Logbuch kommen.
- brauner Textfarbe, wenn die Daten aus einer OnlineQuelle kommen.

#### Frequenz

Hier wird die aktuelle Trcvr Frequenz angezeigt, oder die Eingabe erfolgt in kHz mit maximal einer Nachkommastelle. Ist der Hintergrund rot gefärbt, ist das Meter-Band nicht bestimmbar, weil man sich außerhalb der definierten Bandgrenzen befindet. Einstellungen–>QRGs Bei Satellietenbetrieb wird die Sendefrequenz eingetragen.

#### Mode

Besteht eine CAT Verbindung wird die Mode vom Trcvr übernommen. Dieses lässt sich temporär mit der darunter liegenden Option Folge TRX abschalten. Die Mode kann im Popupmenü ausgewählt werden. Einstellungen–>Modes
Folgende Shortcuts stehen zur Verfügung:

- C –> CW
- S –> SSB
- R –> RTTY
- P –> PSK31
- F –> FM

Es ist nicht möglich, die Mode direkt einzugeben

#### Staat

Hier sollte eine “große Untereinheit” eingetragen werden:

- USA –> Bundesstaat
- Kanada –> Provinz
- Deutschland –> DOK
- Russland –> RDA

Für die USA wird das Popupmenü automatisch mit den Bundesstaaten gefüllt. Sobald einer ausgewählt wurde, lasst sich auch ein County wählen.

#### Locator

Der Locator (Maidenhead Grid Square) kann 4- oder 6-stellig und alles in Großbuchstaben angegeben werden. Die Angaben in der Station Info Box werden entsprechend der Eingabe präzisiert. Der Text kann in verschiedenen Farben dargestellt sein:

- Schwarz: Manuelle Eingabe
- Blau: wenn die Daten aus dem eigenem Logbuch kommen.
- Braun: wenn die Daten aus einer OnlineQuelle kommen.

Unter dem Eingabefeld sieht man den QSL Status per Band.

#### IOTA

Die IOTA Referenz muss muss immer in der korrekten Schreibweise eingegeben werden: CC-NNN

- CC –> Zwei Großbuchstaben für den Kontinent (EU, AS, NA, SA, OC, AN, AF)
- NNN –> Dreistellige Zahl von 001 bis 999

Das Popupmenü kann bereits gefüllt sein, wenn das DXCC eindeutig nur einer IOTA Referenz zugeordnet ist, wie z.B EA8 ist immer AF-004. Ferner kann die IOTA Referenz aus der lokalen DX-Spot Datenbank, oder der K7PT Datenbank ermittelt werden, falls aktiviert: Einstellungen–>Datenbanken Die in in magenta dargestellte Datenquelle, weist auf vorhandene Einträge hin. Die K7PT Daten haben Vorrang.
Die Zahl in Klammern, zeigt die Anzahl der entsprechenden Spots in der DX-Spot-Datenbank.

Der Text kann in verschiedenen Farben dargestellt sein:

- Magenta: Wähle aus dem Popupmenü
- Schwarz: Manuelle Eingabe
- Blau: wenn die Daten aus dem eigenem Logbuch kommen.
- Braun: wenn die Daten aus einer OnlineQuelle kommen.

Unter dem Eingabefeld sieht man den QSL Status unabhängig von Band und Mode..

#### Manager

Hier sollte ein Rufzeichen eingetragen werden, welches auch auf die QSL Karte gedruckt werden kann. Das Popupmenü wird analog zum IOTA Feld gefüllt.

#### QSL

Der Status der ein- und ausgegangenen Papier QSL Karten wird mit einem Buchstaben symbolisiert:

- – –> Ignorieren: keine QSL erhalten, keine QSL schicken
- W –> Worked: keine QSL erhalten, es wird noch eine gedruckt
- R –> Received: QSL erhalten, es wird noch eine gedruckt
- S –> Sent: keine QSL erhalten, es wurde eine verschickt
- X –> Exchanged: QSL erhalten, QSL verschickt
- Q –> Requested: keine QSL erhalten, wurde aber angefordert, es soll keine verschickt werden
- G –> Got: QSL erhalten, es soll aber keine verschickt werden
- B –> Back: Geschickte QSL kam zurück
- N –> Not in Log: Geschickte QSL kam zurück

#### LoTW

Der Status der ein- und ausgegangenen LoTW Bestätigungen wird mit einem Buchstaben symbolisiert:

- W –> Worked: keine QSL erhalten, QSO soll hochgeladen werden
- S –> Sent: keine LoTW QSL erhalten, das QSO wurde bereits hoch geladen
- X –> Exchanged: QSL erhalten, QSO wurde hochgeladen

#### eQSL

Der Status der ein- und ausgegangenen eQSL Bestätigungen wird mit einem Buchstaben symbolisiert:

- W –> Worked: keine QSL erhalten, es wird noch eine gedruckt
- S –> Sent: keine LoTW QSL erhalten, das QSO wurde bereits hoch geladen
- R –> Received: QSL erhalten, das QSO wurde noch nicht hochgeladen
- X –> Exchanged: QSL erhalten, QSO wurde hochgeladen

#### CQ und ITU

Bei Ländern die sich über mehrere Zonen erstrecken, kann die automatische Bestimmung nicht zuverlässig erfolgen.

#### Leistung

Hier lässt sich die verwendete Sendeleistung in Watt eintragen, oder man wählt einen Textwert aus dem Popupmenü.

#### QSO Bemerkung

Was auch immer. Der Text kann einen eQSL Datensatz hinzugefügt werden. Einstellungen–>LoTW/eQSL

#### County Popupmenü

Stammt das aktuelle Rufzeichen aud den USA (K, KL7 oder KH6) und wurde ein Bundesstaat gewählt, erscheint über dem Feld Bemerkungen ein County-Popupmenü. Zur Auswahl muss die rechte Maustaste genutzt werden.

#### User definierte Felder

Vier Datenbankfelder stehen für die freie Verwendung zur Verfügung. In den Einstellungen–>Allgemein lässt sich für jedes Feld

- eine Bezeichnung zuweisen, diese erscheint in der Eingabemaske und in der Log Tabelle.
- eine Option wählen, welchen ADIF Tag das Feld beim Import oder Export zuzuweisen ist.
- eine Nicht löschen Option wählen. Der Inhalt dieses Feldes ist dann dauerhaft und wird nicht nach jedem neuen QSO gelöscht. Das ist sinnvoll, wenn z.B. Angaben zur eigenen Station gemacht werden. (IOTA oder /P operation)