| # QTCs versenden

Menü–>Contest–>QTCs senden

RUMlog ermöglicht es QTCs an Stationen zu senden, an welche es eigentlich nicht erlaubt ist. Dies soll Probleme bei einer eventuell falschen Kontinentbestimmung vermeiden.
Bevor man das QTC senden Fenster öffnen kann, muss ein Rufzeichen aktiv sein:

- Rufzeichen aus dem Rufzeichen Eingabefeld
- Rufzeichen von einem im Log markierten QSO
- Rufzeichen welches zuletzt geloggt wurde

RUMlog vergibt automatisch eine QTC Seriennummer und legt die zu versendenden QTCs fest. Die Seriennummer lässt sich noch ändern, falls die Gegenstation weniger QTCs als möglich wünscht. Es können maximal 10 QTCs mit einer Station ausgetauscht werden. Es wird auch darauf geachtet, dass kein QTC mit dem Rufzeichen der Gegenstation gesendet wird.

Oben im Fenster ist zu erkennen, wieviele QTCs mit dieser Station bereits ausgetauscht wurden.

Die QTCs sind links in der Tabelle gelistet und markierte Einträge können gelöscht werden, falls die Übermittlung scheitert und abgebrochen wird.
Wird bei einem markierten QTC die Entertaste betätigt, ändert sich die Hintergrundfarbe zu grün. Das dient nur als Hinweis für den Operator, dass das QTC bereits übermittelt wurde.

Erst durch Nutzen des Buttons Speichern werden die Daten ins Log geschrieben. Alle QTCs die sich in der Tabelle befinden werden geloggt, gewertet und stehen nicht wieder zur Verfügung. Auch wird jetzt die evtl. geänderte QTC Seriennummer übernommen.

Bereits gesendete QTCs lassen sich nicht mehr ändern, sondern nur noch anzeigen: Menü–>Contest–>QTCs zeigen.

### Sendespeicher für CW und RTTY

Für CW und RTTY stehen spezielle Speicher zur Verfügung, die nur in diesem Fenster gültig sind. Das sind:

- 5 beliebige Speicher, zu erreichen über einen Button oder den Funktionstasten F1 - F5
- 1 Speicher der gesendet wird, wenn ein QTC gesendet werden soll: Enter Taste - in der Tabelle muss ein QTC markiert sein
- 1 Speicher der gesendet wird, wenn die gesamte QTC Serie beendet wird: Button Speichern

Die Escape Taste bricht alle Sendungen sofort ab.

Für SSB stehen hier keine Voicekeyer zur Verfügung.

Die Einstellungen finden sich in den Contest Einstellungen unter dem QTCs Reiter. Für CW und RTTY sind folgende Platzhalter vorgesehen:

- His Call: Das Rufzeichen aus dem QTCs an Feld
- My Call
- QTC Series
- QTC Time
- QTC Callsign
- QTC Number

Für RTTY steht zusätzlich noch New Line zur Verfügung.

Für die Speicher F1-F5 lässt sich die Beschriftung der Buttons festlegen.