| # Transceiver Steuerung

Die Liste der unterstützen Transceiver ist nicht vollständig. Wenn jemand einen anderen TRX nutzt und mich unterstützen möchte, bitte Info an mich. Fldigi hat eine eigene CAT Steuerung, dadurch kann auch ein nicht unterstützter Transceiver durch Fldigi hindurch bedient werden. Abhängig vom Transceiver Modell, werden folgende Möglichkeiten genutzt:

- Austausch von Frequenz und Mode
- Steuerung der PTT für Fldigi
- Nutzung interner CW Text Speicher
- Nutzung des internen CW Keyers
- Ändern der CW Keyer Geschwindigkeit

In den meisten fällen wird der VFO A genutzt. Für den Elecraft K3 und KX3 stehen erweiterte Möglichkeiten zur Verfügung.

#### Transceiver –> RUMlog

Frequenz und Betriebsart werden direkt in die entsprechenden Logfelder übernommen. Die Modeübernahme lässt sich durch die Option Folge TRX abschalten, z.B. zum loggen digitaler Betriebsarten.
Ferner wird die Frequenz auf einer Bandmap dargestellt: Menü–>Fenster–>Bandmap

#### RUMlog –> Transceiver

Folgende Möglichkeiten bestehen, um Frequenz und Mode am Transceiver einzustellen:

- Eine Frequenz (in kHz) in’s Rufzeichenfeld eingeben und Enter drücken
- Doppelklick in die Frequenz Spalte auf einer Dx Spot Zeile
- Klick in die Bandmap

Die Mode folgt dabei immer der Frequenz wie unter Einstellungen–>QRGs festgelegt.

#### Nutzung von zwei Transceiver

Hat man in den Einstellungen 2 Transceiver konfiguriert, werden beim verbreitern des Logfensters die Kontrollen sichtbar. Hier lässt sich der aktive trx wählen, welcher mit dem grünen Punkt symbolisiert ist.
Ist die Option “Automatische Umschaltung” aktiviert, wird ein trx aktiv geschalten, sobald sich die Frequenz ändert.

Folgende Einschränkungen bestehen:

- Fldigi arbeitet nur in Verbindung mit TRX #1
- microHAM Geräte arbeiten nur in Verbindung mit TRX #1
- Das erweiterte K3/KX3 Fenster steht nur für TRX #1 zu Verfügung

Das Lesen und Schreiben von trx internen CW Speichern sowie die CW Ausgabe bezieht sich immer auf den aktiven tx, falls möglich.

# Subpages

CAT Einstellungen

CW Keyer und CW Speicher im Transceiver

K3/KX3/KX3 und P3 Steuerung

IC-7300 Steuerung

Möglichkeiten für PTT

# External Links

Fldigi

Info Bluetooth Modul