| # CAT Einstellungen

Einstellungen–>TRCVR

Die Einstellungen werden erst nach dem Schließen des Fensters aktiv. Wenn die CAT Funktionen nicht mehr richtig funktionieren hilft evtl.: Menü–>Transceiver–>Reset

#### Transceiver

Für den K3, KX2, KX3 und IC-7300 stehen jeweils 2 Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung. Wer die erweiterten CAT Möglichkeiten dieser Geräte nutzen und ein extra TRX Fenster haben möchte, wähle die Ctrl Option.

- Nutze CAT –> Hier lässt sich CAT bei Bedarf leicht ein- oder abschalten ohne andere Einstellungen ändern zu müssen.
- Schicke Daten zu Fldigi –> Wenn RUMlog die CAT Steuerung übernimmt, können die Daten an Fldigi weitergereicht werden. Adresse bei Port unter Fldigi eintragen!
- Interface –> Hier wird ausgewählt, über welche Schnittstelle der TRX verbunden ist:
  - Seriel: Klassische serielle Verbindung, auch über USB
  - TCP: Verbindung über Netzwerk, Fernsteuerung über Client oder SDR TRX
  - microHAM: Verbindung über microKeyer oder DIGIKeyer, diese benötigen spezielle Treiber
  - Bluetooth: CAT über ein Bluetooth Low Energy Modul
- Für PTT nutze –> Wenn RUMlog die CAT Steuerung übernimmt. Bei aktivierter Option kann Fldigi die PTT durch RUMlog hindurch schalten. Adresse bei Port unter Fldigi eintragen! Ferner kann auch der Voicekeyer eine PTT Funktion auslösen.

#### Transceiver abhängig

Dieser Bereich wechselt je nach TRX Model. Hauptsächlich geht es um die Modeauswahl bei digitalen Betriebsarten. Für Transceiver, bei denen regelmäßig nach Daten gefragt werden muss, lässt sich hier das Poll Intervall festlegen.

#### CAT: TCP

Adresse und Port für die Steuerung im Netzwerk

#### CAT: Serielle Schnittstelle

Der Name der Schnittstelle und Angaben zum Flow Control werden nur verwendet, wenn die CAT Steuerung klassisch über einen seriellen Port (auch USB) erfolgt. Die anderen Parameter werden auch benutzt, wenn CAT über ein microHAM Gerät läuft.
Die Flow Control Steuerleitungen können auf logisch High gesetzt werden. Dies kann zur Stromversorgung eines CAT Interfaces genutzt werden.

#### Fldigi

Diese Einstellungen finden sich unter µHAM/Fldigi.
* Nutze Fldigi für CAT –> Fldigi übernimmt die CAT Steuerung
* Host –> Adresse wo Fldigi im Netzwerk zu finden ist (127.0.0.1 oder localhost für selbes Gerät)
* Port –> Muss mit den Fldigi XML RPC Einstellungen übereinstimmen
* Nutze RUMlog zum PTT schalten –> RUMlog schaltet die PTT wenn immer Fldigi auf Sendung geht
* Poll Intervall –> Abfrage Intervall für Mode und Frequenz
* Popup –> Je nach TRX Modell ist es sinnvoll erst die Mode, oder erst die Frequenz zu setzen

# See Also

Möglichkeiten für PTT

# External Links

Info Bluetooth Modul