| # IC-7300 Steuerung

Menü–>Transceiver–>IC-7300 Steuerung

Wenn in den Einstellungen–>TRCVR ein Elecraft IC-7300-Ctrl ausgewählt wurde, bieten sich mehr Optionen und Steuerungsmöglichkeiten. Der IC-7300 bietet zwar ein sehr gutes User Interface, aber einige Einstellungen lassen sich am Computer doch schneller und bequemer vornehmen.
Bei der Verwendung dieses Fensters, ist dringend eine schnelle USB Verbindung zu nutzen!

#### Schnell Speicher

Oben rechts findet sich die Tabelle für die Schnell-Speicher. Durch drücken des + Buttons werden aktuelle Frequenz-, Mode- , Filter-, RIT-, XIT- und Splitdaten gespeichert. Durch einen Doppelklick auf einen Eintrag, werden die Daten zum trx zurück geschrieben.

#### Direkte Frequenz Eingabe

Nach drücken der Entertaste lassen sich bequem beide VFOs oder der Split einstellen:

- Aktiver VFO: Positive Zahl in kHz > 100
  - 14195: VFO A auf 14195 kHz
- Inaktiver VFO: Negative Zahl in kHz < -100
  - -21007,7: VFO B auf 21007,7 kHz
- Split: in kHz -100 bis +100
  - 2: VFOB wird VFO angeglichen und 2 kHz höher gestellt

#### Komfort Funktionen

RUMlog bietet drei optionale Funktionen die es nicht in die Geräte Firmware geschafft haben:

- Der Scope Referenz Pegel kann per Band gespeichert und wieder eingestellt werden
- Automatische Wahl der Fixed Scope Eckfrequenzpaare passend zur aktuellen Frequenz
- Auto Hold Funktion für den Scope Center Mode: Sobald am VFO gedreht wird, wird automatisch die HOLD Funkton aktiviert, beim VFO loslassen wieder deaktiviert.

Damit entfallen bei Band- bzw. Frequenzwechsel die evtl. nötig werdenden manuellen Anpassungen. Die Eckfrequenzpaare werden in der Reihenfolge 1-2-3 durchsucht. Das zuerst gefundene Frequenzpaar wird dann genutzt.

#### Einstellungen

Das Ändern der CW Speicher erfolgt (IC-7300 unabhängig) in Menu–>Transceiver–>CW Speicher bearbeiten
Neben der Bedienung einiger grundlegender Funktionen, lassen sich folgende Einstellungen vornehmen:

- Bearbeiten der Frequenzspeicher 1-99
- Bearbeiten der Band Stacking Register (11 Bänder x 3)
- Bearbeiten der scope edge frequencies für den fixed mode (13 Bänder * 3 Frequenzpaare)

Die Bedienung ist bei allen drei Optionen ähnlich. Ein kompletter Datensatz kann jeweils aud Disk gespeichert werden. So lassen sich schnell komplette Datenbanken tauschen. In der Speichertabelle können ein oder mehrere markierte Einträge mit der Maus per Drag & Drop verschoben werden.

Fehlerhafte oder sinnlose Einstellungen (z.B. Span Bereich zu klein oder gar negativ) werden vom IC-7300 ignoriert. Bei der Eingabe werden lediglich die Frequenzen überprüft, ob diese zum gewählten Band passen.

Bearbeite Speicher

Bearbeite Band Stacking Register

Bearbeite Fixed Scope Eckfrequenzen