| # Papier QSL Einstellungen

Einstellungen–>QSL

Die Einstellungen beziehen sich auf den Druck von QSL Label. Das Layout der Label ist fest vorgegeben, einige Zeilen lassen sich konfigurieren. Zur Zeit werden nur folgende Labelarten unterstützt:

- Avery 3475 (36 mm x 70 mm auf DIN A4 3 x 8)
- Avery 3474 (37 mm x 70 mm mm auf DIN A4, 3 x 8)
- Avery 3653 (42,4 mm x 105 mm auf DIN A4 2 x 7)
- Avery 4781 (97,0 mm x 42.3 mm auf DIN A4, 2 x 6)
- Avery 5160 (1" x 2-5/8" auf US-Letter 3 x 10)
- Avery 5161 (1" x 4" auf US-Letter, 2 x 10)
- Avery 5163 (2" x 4" auf US-Letter 2 x 5)
- Avery 7159 (34 mm x 64 mm auf DIN A4, 3 x 8)
- Avery 7163 (38,1 mm x 99,1 mm auf DIN A4, 2 x 7)
- Avery 8162 (33,9 mm x 99.1 mm auf DIN A4, 2 x 8)
- Avery 8462 (1-1/3" x 4" auf US-Letter 2 x 7)
- Dymo 32 x 57 mm
- Dymo 89 x 36mm
- Dymo 90 x 29mm
- Dymo 1" x 2-1/8"
- Dymo 2-1/8 x 4"

Der Text für die Zeilen über und unter der QSO Liste lässt sich frei wählen. Die unterste Zeile lässt sich Band-abhängig bedrucken, z.B. für die benutzten Gerätschaften. Ist kein Text für das entsprechende Band hinterlegt, oder sind mehrere QSOs auf ein Label zu drucken, wird die Default Zeile genutzt.
Nicht alle Label können alle Zeilen darstellen!
Der Text der QSO Daten ist immer mittig zentriert, alle anderen Formatierungen lassen sich frei wählen.

Falls jemand andere Etiketten verwenden möchte, bitte e-mail an mich.