| # HamQTH.com, qrz.com und Karten

HamQTH.com und qrz.com bieten beide ähnliche Funktionalitäten, wobei HamQTH.com jedoch werbe- und kostenfrei ist. Bei beiden Anbietern ist eine Registrierung nötig. Bevor man diese Dienste nutzen kann, muss man seine Nutzerdaten in den Einstellungen–>Datenbanken hinterlegen. Klickt man das kleine Dreieck rechts in der Logging Maske, öffnet sich das Ergebnisfenster als sogenannter Drawer. Fenster ist dreigeteilt. Die einzelnen Teile lassen sich in der Höhe frei ändern, sowie das gesamte Drawerfenster in der Breite.

Um bei der Fensteranordnung flexibler zu sein, lässt sich das Fenster auch unterhalb des Logfensters öffnen. Das entsprechende Dreieck dafür befindet sich rechts unten bei den Suchfeldern, welche sichtbar sein müssen. (Menü–>Logbuch–>Suchoptionen)

Die Abfrage wird gestartet durch:

- Ende der Eingabe eines Rufzeichens in das Rufzeichenfeld
- Auswahl eines QSOs in der Logbuchtabelle

Der mittlere Teil enthält die gefundenen Angaben zur Station, wobei die originale Bezeichnung erhalten bleibt. Wenn man einen Eintrag doppelt klickt, wird der Eintrag in das entsprechende QSO Feld übernommen, bzw. die Internetseite im Browser aufgerufen oder eine neue E-Mail generiert. Ein Doppelklick auf das Rufzeichen öffnet die entsprechende Webseite auf HamQTH bzw. qrz.com

Von ermittelten Adressen lassen sich Adressetikette drucken: Menü–>Adresse zum Druck vormerken

Wurden die Koordinaten oder der Locator gefunden, wird die Karte entsprechend gezeichnet. Auf der Karte wird der eigene Standort mit einer grünen und der DX Standort mit einer roten Stecknadel markiert. Der eigene Standort wird aus den Einstellungen–>Allgemein–>Mein Locator entnommen. Es findet keine eigene Standortbestimmung statt. Das magenta Rechteck entspricht dem Locator Kleinfeld. Ist nur der 4-stellige Locator bekannt, wird das Großfeld gezeichnet. Da sich der Maßstab der Karte nicht beliebig verkleinern lässt, entspricht die Darstellung bei klicken auf Verkleinern evtl. nicht immer den Erwartungen.
Da die Karte doch recht klein ist, lässt sich mit Menü–>Fenster–>Karte eine größere Version mit mehr Optionen darstellen. Hier kann ein bekannter Locator zu Anzeige gebracht werden. Das Eingabefeld unten links akzeptiert 4- bis 10-stellige Angaben.
Durch einen langen Klick (0,1 - 0,75 s) in die Karte, lässt sich der 10-stellige Locator bestimmen. Das ist evtl. etwas schwierig zu timen, aber notwendig, um andere Karten Funktionalitäten nicht zu beeinflussen. Auch hierbei wird das Klein- und das Großfeld gezeichnet. Bei einen Klick in die Karte, wird der gewählte Ort mit einer magenta Stecknadel dargestellt.

## Daten im Log vervollständigen

Wurden QSO z.B aus einem Contestlog importiert, fehlen oftmals Daten wie Name und Standort. Diese können nachträglich zum QSO gespeichert werden. In der Logbuchtabelle müssen die entsprechenden QSOs markiert werden und dann wähle man: Menü–>QSO–>Ergänze QSO mit Daten–>von …
Die Ergebnisse werden in einer Tabelle gelistet. Rot geschriebene Einträge bedeuten, dass die Daten von einen anderen Rufzeichen stammen, können also teilweise falsch sein. Einige Daten lassen sich in der Tabelle selber noch ändern. (Doppelklick)
Die QSOs, deren Einträge ergänzt werden sollen, sind zu markieren. Zu beachten ist:

- Daten werden ohne Warnung überschrieben
- Leere Felder werden nicht übernommen (nicht gelöscht)
- Diese Aktion ist nicht mehr rückgängig zu machen

## Zeigen von Standorten aus dem Log

Der Standort von ausgewählten Stationen aus einer Logbuch Tabelle kann auf einer Karte dargestellt werden. Ist der genaue Standort nicht bekannt, wird die Standardposition des entsprechenden Landes verwendet. Menü–>QSO–>Zeige markierte Stationen auf Karte
Diese Funktion steht auch bei den Suchergebnissen im QSO Suchfenster zur Verfügung.

Gefundene DXCC Entity Suchergebnisse können auch gezeigt werden: Menü–>QSO–>Zeige Entities auf Karte Hierbei werden immer alle Ergebnisse präsentiert.

# See Also

Adressetikette drucken

# External Links

HamQTH.com

qrz.com

Apple Karten