| # Verlauf

#### 1.0.3 03. Februar 2015

- Erste öffentliche Version

#### 1.0.4 06. Februar 2015

- Fixed: Kontinent wird jetzt auch richtig bestimmt bei Menü–>Logbuch–>DXCCs neu bestimmen - Tnx W0DJC
- Fixed: Fehler bei der HamQTH.com Abfrage nach serverseitigen Änderungen, Tnx OK2CQR

#### 1.0.5 20. Februar 2015

- Fixed: Absturz beim betrachten der DX-Spot Datenbank, wenn diese leer ist - Tnx DH2PAF
- Fixed: Alter der DX-Spots bei der DX-Spot Datenbankabfrage war immer auf 2 Wochen begrenzt, unabhängig von der Auswahl
- Neu: Label Format Avery 3474 für QSL Etikettendruck hinzugefügt
- Neu: LoTW Einstellungen verbessert, RUMlog liest aus tqsl nun Standorte und genutzte Rufzeichen
- Neu: ADIF tag OPERATOR als Export/Import Option hinzugefügt (Nutzer definierte Felder)
- Neu: P3/PX3 Fenster: Menü–>Transceiver–>P3/PX3 Steuerung Für P3 Firmware 1.35 oder neuer

#### 1.0.6 20. Februar 2015

- Fixed: CAT für Kenwood Geräte arbeitet wieder richtig - Tnx DH6YMC und N1JM
- Fixed: rst wird richtig gesetzt, wenn der TRX die Mode umschaltet - Tnx DH6YMC
- Neu: 33cm Band hinzugefügt
- Neu: Tabelle für unterstützte Frequenzen/Bänder in Einstellungen–>QRGs hinzugefügt

#### 1.0.7 26. Februar 2015

- Fixed: HamQTH.com zeigt nun auch US Bundesstaat und County korrekt.
- Neu: Label Format Avery 4781 für QSL Etikettendruck hinzugefügt
- Neu: Formatierung für QSL Etikettendruck hinzugefügt

#### 1.0.8 7. März 2015

Wer LoTW nutzt, muss in den Einstellungen jetzt auch den Pfad zum .tqsl Ordner angeben. Siehe LoTW Einstellungen!

- Fixed: qrz.com zeigt nun auch die “addr1” Information - Tnx DF4WA
- Fixed: CAT Steuerung wird nun vor dem Schlafmodus deaktiviert, das verhindert eventuelle Probleme nach dem Aufwecken mit der seriellen Schnittstelle bei einigen Konfigurationen
- Fixed: Bearbeitete QSOs werden im Log auch korrigiert angezeigt - Tnx KK6FNK
- Fixed: Textzentrierung für den QSL Labeldruck funktioniert jetzt korrekt - Tnx KK6FNK
- Neu: Label Format Avery 5163 für QSL Etikettendruck hinzugefügt
- Neu: Ein Klick auf ein QSO im LoTW oder eQSL Eingangs Fenster zeigt alle QSOs mit dieser Station im Log

#### 1.0.9 11. März 2015

- Fixed: Bessere Kompatibilität für 10.9 - Tnx AL7EK und K4ZRJ
- Fixed: Die Auswertung von “Ungültigen Aktivitäten” erfolgt jetzt konsequenter und einheitlich. Um die Statistik zu aktualisieren nutze die Suchoptionen und wähle alle “Ungültigen” im Log aus. Dann: Menü–>Logbuch–>DXCCs neu bestimmen - Tnx NF4L
- Neu: Die Farben für DX Spots lassen sich frei wählen: Einstellungen–>DX Alarm–>Wähle Farben

#### 1.1 26. März 2015

Bitte die Einstellungen in Einstellungen–>DX Alarm überprüfen! Hier hat sich einiges geändert.

- Fixed: KX3 sendet kein @ beim Drücken der Escape Taste - Tnx DK5LP
- Fixed: Bessere DXCC Erkennung bei portabel Operationen für 3B, EA, HC, TI, UA, ZL und ZS - Tnx LA0FA
- Fixed: LoTW Upload mit Satellieten QSOs korrigiert - Tnx EA2CQ
- Fixed: qrz.com zeigt jetzt alle Stationsbilder korrekt - Tnx W0DJC
- Neu: DX Spots für New Ones können zusätzlich vorgesprochen werden - Beachte Einstellungen–>DX Alarm
- Neu: Das Öffnen eines extra Fensters für gesuchte Rufzeichen ist nun optional
- Neu: Unterstützung des FTdx3000 - Tnx N2TSQ
- Neu: Unterstützung des FTdx5000 - Tnx LA0FA
- Neu: Mehr AppleScript Unterstützung für JT-Bridge - Tnx SM0THU
- Neu: Ein Klick auf ein Rufzeichen in der Bandmap, steuert den TRX und füllt die Logbuchgfelder.
- Neu: Es können QSO Daten von vorherigen QSOs übernommen werden, siehe Einstellungen–>Datenbanken und den Link “QSO Eingabe Felder”
- Neu: “Kein Zoom” Option im großen Kartenfenster hinzugefügt. Wenn aktiviert, wird das automatische hinein zoomen verhindert.
- Neu: Nutzung der OS-X Mitteilungszentrale, nutze die Systemeinstellungen für weitere Optionen
- Neu: Neue Option (Schalter): Menü–>Logbuch–>Aufräumen nach QSY: löscht alle Felder, wenn der VFO 1 kHz weiter gedreht wird
- Neu: Mehr Editieroptionen wenn mehrere QSOs mit der gleichen Station geändert werden
- Neu: DX-Spot Fenster wird auch nach show/dx gefüllt
- Neu: Alle Zeitangaben sind jetzt im 24 Stunden Format, unabhängig von den Systemeinstellungen

#### 1.2 17. Mai 2015

- Fixed: DXCC Bestimmung für KG4 optimiert. - Tnx N1HO
- Fixed: IOTA Referenz für Ozeanien kann nun korrekt eingegeben werden - Tnx IK2EAE
- Neu: Ein neues Fenster listet alle Gebiete, welche sich aktuell in der Dämmerungszone befinden - Siehe auch den Link Verschiedene Fenster
- Neu: Unterstützung für Dymo Labelwriter Format 57mmx32mm - Tnx DL7XT
- Neu: Erweiterte Suche nach QSOs - Siehe auch den Link Verschiedene Fenster
- Neu: Support für FT-991 - Tnx DL4ABB
- Neu: Support für FTdx1200
- Neu: Ländername den DX-Spot Tabellen hinzugefügt
- Neu: Es können beliebig viele Bandmaps geöffnet werden: Menü–>Fenster–>Neue Bandmap
- Neu: Verbessertes CW Fenster

#### 1.2.1 18. Mai 2015

- Fixed: CAT Optimierung für TS-2000 - Tnx WK8A

#### 1.2.2 20. Mai 2015

- Fixed: Einstellungen für benutzerdefinierte Felder - Tnx DL2RUM

#### 1.2.3 23. Mai 2015

- Fixed: Zonen werden jetzt immer korrekt angezeigt nachdem ein DX-Spot doppelt geklickt wurde - Tnx IK2EAE

#### 1.2.4 13. Juni 2015

- Fixed: CW Fenster Info Feld wird nicht mehr in’s rst Feld gespiegelt - Tnx DH6YMC
- Fixed: OS X Notifikationen berücksichtigen nun LoTW und eQSL Nutzer - Tnx NY4I

#### 1.2.5 3. Juli 2015

- Fixed: Gedruckte QSL Etiketten zeigen jetzt den korrekten Rapport - Tnx OE1HXS
- Fixed: “Suche QSO” Fenster aktualisiert sich jetzt immer, wenn sich das Log ändert - Tnx DK5LP
- Neu: Support für FT-1000MP Mark-V - Tnx OE3ASA
- Neu: qrz.com/HamQTH.com Informationen können nun auch unterhalb des Logfensters gezeigt werden

#### 1.2.6 13. Juli 2015

- Fixed: Timeout Probleme für verschiedene Down- und Uploads
- Fixed: Darstellungsproblem am oberen Ende der Bandmap behoben
- Fixed: Datenübernahme beim klicken in die Bandmap funktioniert zuverlässiger
- Neu: DX-Spots werden jetzt farblich aktualisiert, nach einzelnen Loggen oder Löschen von QSOs
- Neu: Optionen hinzugefügt, um das Verhalten der Tabellenspalten bei Änderung der Tabellenbreite zu definieren: Einstellungen–>Allgemein–>Logbuch Verhalten

#### 2.0 1. Oktober 2015

- Fixed: Erweiterte QSO Suche unterstützt nun die QSO Uhrzeit - war vorher unbestimmt und lieferte unerwartete Resultate - Tnx N8XMS
- Neu: DX-Pedition und Contest Modul
- Neu: Unterstützung von zwei Transceiver, siehe Transceiver Steuerung
- Neu: Support für Ten Tec Orion - Tnx ON5YA
- Neu: Unterstützung für Avery 5161 Etikette (US Letter, 1" x 4", 2 x 10)
- Neu: ADIF Tag STATION_CALLSIGN für Im- und Export der freien Nutzerfelder hinzugefügt

#### 2.1 24. Oktober 2015

- Fixed: Fenster Berechnungen - Sonnenzeiten für Standort B werden bei Wechsel des Datums neu berechnet - Tnx DL2RUM
- Fixed: Im Contestlog wurde manchmal das korrekte DXCC nicht gespeichert, dadurch eventuell auch falsche Bewertung
- Fixed: Punkteberechnung für WWDX korrigiert - Tnx K6LE
- Neu: Unterstützung für Label Avery 3653 (42,4mm x 105mm auf DIN A4 2 x 7)
- Neu: Im Terminal Fenster lassen sich bis zu 4 DX-Cluster nutzen
- Neu: QSOs können in der Logtabelle farblich markiert werden - Tnx M0CLH
- Neu: Ukrainian DX Contest

#### 2.2 3. November 2015

- Fixed: Textlabels haben jetzt immer die richtige Textfarbe
- Fixed: Fehler bei der CAT Initialisierung behoben - Tnx DG3YJB
- Neu: QSO Hintergrundfarbe kann bereits beim loggen vergeben werden
- Neu: Apple Script Unterstützung für Papier QSL
- Neu: Ein Seitenfenster im Contestfenster kann alle möglichen Kontrollnummern (Multis) zeigen - nur in einigen Contesten verfügbar
- Neu: JA DX Contest
- Neu: OK/OM DX Contest
- Neu: ARRL 160m Contest
- Neu: ARRL 10m Contest
- Neu: LZ DX Contest
- Neu: DARC XMAS Contest
- Neu: Croatian CW Contest

#### 2.3 27. November 2015

- Fixed: Kein Absturz mehr bei Erhalt bestimmter LoTW QSLs - Tnx DL7VDX
- Neu: Die CQ Zone (WAZ) kann als DX Alarm gesetzt werden
- Neu: ADIF Tag TIME_ON für Im- und Export der freien Nutzerfelder hinzugefügt
- Neu: Direkte sql QSO Suche für Experten im QSO Such Fenster
- Neu: Unterstützung für Avery 8162 (DIN A4, 99.1 x 33.9 mm, 2 x 8)
- Neu: RTTY Operation im Contest Modul via Fldigi oder K(X)3 internes Interface (Contest und DX-Pedition)
- Neu: DARC Corona Contest
- Neu: OK RTTY DX Contest
- Neu: Ten-Meter RTTY Contest
- Neu: USKA XMAS Contest
- Neu: USKA Helvetia Contest
- Neu: General Contest (keine Punkte Berrechnung)

#### 2.4 13. Dezember 2015

- Fixed: Crash unter OS-X 10.9 bei Cabrillo Ausgabe - Tnx OE1HXS
- Neu: Vorhandene Logbucheinträge können mit Daten von HamQTH.com oder qrz.com ergänzt werden: Menü–>QSO–>Ergänze QSO mit Daten–>von …
- Neu: Alle Band-Tabellen im DX Spot Fenster beinhalten jetzt ein Kontextualmenü im Kopf um Spalten aus- und einzublenden
- Neu: Suche Entities Fenster: Wenn man Entities aus der Liste anwählt, werden die entsprechenden QSOs auch selektiert - Tnx EA5FY
- Neu: Beim QSL Druck kann alternativ auch das letzte freie Label der ersten Seite gewählt werden - Tnx SQ2KLU
- Neu: Dymo Label 57mm x 32mm optional mit einer QSO und zwei Fußzeilen
- Neu: DARC 10m Contest
- Neu: North American QSO Party
- Neu: REF Contest
- Neu: Brandenburg-Berlin Contest
- Neu: CQWW 160m Contest
- Neu: UBA DX Contest

#### 2.5 20. Januar 2016

- Fixed: QSL Manager fehlte beim Global QSL ADIF Export - Tnx DK5CM
- Neu: Mehr Optionen in den Logeinstellungen im CW Reiter - Die Einstellungen müssen noch einmal überprüft werden
- Neu: New One DX-Spots können an Growl weitergeleitet werden
- Neu: Ein Rufzeichen kann aus einer Bandmap entfernt werden, durch cmd Mausklick auf das Rufzeichen
- Neu: Eigene Bandmap und eigenes DX-Spot Fenster für das Contestmodul
- Neu: Memory Pad für Contestbetrieb
- Neu: QSO Export Funktion für SOTA Datenbank
- Neu: Audio Aufnahme und Wiedergabe Funktionen
- Neu: Label Format Avery 7163 für QSL Etikettendruck hinzugefügt
- Neu: Einführung einer Contest Cheat Datenbank - Tnx DL6ER für die Daten
- Neu: AppleScript Erweiterung zum Lesen/Schreiben von State, QSO Datum + Zeit, den vier Benutzerfeldern sowie Status der Echzeit Checkbox
- Neu: ARRL Int. DX Contest
- Neu: CQ WPX Conteste - CW/SSB/RTTY
- Neu: PACC Contest

#### 2.5.2 31. Januar 2016

- Fixed: Ein Fehler wurde beseitigt, der zum Absturz bei Benutzung bestimmter Soundkarten führte - Tnx EA5CQ, NA4M
- Fixed: Das Fenster für Einstellungen funktioniert wieder wie erwartet - Tnx EA5CQ, NA4M
- Fixed: Elfenbeinküste (TU) ist wieder auf der DXCC Liste - Tnx IT9CML

#### 2.5.3 17. Februar 2016

- Fixed: 10.9 (Mavericks) Nutzer können wieder ihre QSOs bearbeiten - Tnx AA4GA
- Fixed: QSOs beim SOTA Export werden jetzt zeitlich sortiert - Tnx W6UB
- Fixed: Cabrillo Datei zeigt jetzt die richtige Frequenz, nachdem das QSO (m-Band) editiert wurde - Tnx Bill, AE6JV
- Fixed: Camden County, NJ hinzugefügt - Tnx IT9CML
- Neu: Dymo Label 89mm x 36mm

#### 2.6 3. März 2016

- Fixed: Fehler beim Zusammenspiel Bandmap bzw. DX-Spot und Contest Fenster behoben - Tnx BG5EEF & K6LE
- Neu: Das DX-Spot Fenster kann evtl. für W den Bundesstaat, für VE die Provinz und für DL den DOK zeigen. Dazu muss die Contest Cheat Datenbank geladen werden: Menü–>Online–>Lade Contest Cheat Datenbank. Auch lässt sich entsprechend ein DX-Alarm setzen.
- Neu: Elecraft P3 Fenster erlaubt die Änderung der P3 Display Schriftgröße, sowie das Ein- und Ausblenden der Leistung- und SWR Anzeige. Firmware MCU 01.57 oder neuer erforderlich.
- Neu: Russian DX Contest
- Neu: RSGB Commonwealth Contest
- Neu: DARC Oster Contest
- Neu: South America 10m Contest

#### 2.7 29. März 2016

- Fixed: US-State wird jetzt auch in der DX-Spot 6m Tabelle richtig gezeigt - Tnx IK2EAE
- Neu: Label Format Avery 7159 für QSL Etikettendruck hinzugefügt
- Neu: Dymo Label 1" x 2-1/8"
- Neu: Dymo Label 2-1/8 x 4"
- Neu: Für eQSL Eingang kann ein Zeitfenster für die QSO Zeit festgelegt werden. (5-60 Minuten, war früher fest auf 10 Minuten)
- Neu: UBA ON Contest
- Neu: UBA Spring Contest
- Neu: SPDX Contest
- Neu: CWops Contest -> bitte vom Online Menü die Contest Cheat Datenbank neu laden
- Neu: YU DX Contest
- Neu: Yuri Gagarin Contest
- Neu: Worked All Provinces of China DX Contest

#### 2.8 30. April 2016

- Fixed: ADIF Import: Veraltete Enumeration ‘V’ für die tags LOTW_QSL_RCVD und QSL_RCVD werden als ‘Y’ interpretiert - Tnx K3DCW
- Fixed: Korrektur in der WPX Präfix Bestimmung - Tnx IV3TMM
- Neu: Anpassung an neuster microHAM Firmware (3.3 für DKII und 6.3 für MKII)
- Neu: 7th Call Area QSO Party
- Neu: CQ-M International DX Contest
- Neu: A.R.I. International DX Contest
- Neu: His Majesty The King of Spain Contest
- Neu: Hessen Contest
- Neu: Hamburg Contest

#### 2.9 27. Mai 2016

- Fixed: Contest loggen war unmöglich, wenn im Computername ein Apostroph enthalten war - Tnx G4AWP
- Fixed: DX-Cluster Auto Connect funktioniert auch wieder im ersten Terminal Fenster - Tnx IV4TMM
- Fixed: Logfenster: Bei der QSO Suche werden auch neu geloggte oder gelöschte QSOs berücksichtigt - Tnx IV4TMM
- Fixed: Datenübernahme von früheren QSOs: Es werden nun die jeweils neusten Daten übertragen, nicht mehr die ältesten - Einstellungen hierzu werden jetzt auch korrekt gespeichert - Tnx IV4TMM
- Neu: Elecraft KX2 Unterstützung, inklusive erweitertes KX2 Steuerungsfenster
- Neu: Im Log gewählte Stationen und Suchergebnisse für DXCC Entities können auf der Karte dargestellt werden - Siehe Menü–>QSO
- Neu: IARU Region 1 Fieldday
- Neu: RSGB CW National Field Day
- Neu: Worked All VK Shires
- Neu: Portugal Day Contest
- Neu: World Wide South America CW Contest
- Neu: All Asian DX Contest (CW & SSB)
- Neu: Ukrainian DX Digi Contest

#### 2.10 25. Juni 2016

- Geändert: Die Einstellungen für Fldigi sind jetzt gemeinsam mit microHAM Einstellungen unter dem Reiter µHAM/Fldigi zu finden. Funktionel ändert sich nichts.
- Neu: Unterstützung für Avery 8462 Etikette (US Letter, 1-1/3" x 4", 2 x 7)
- Neu: IC-7300 Steuerungs Fenster
- Neu: Die acht IC-7300 internen CW Speicher können editiert werden –> Menu–>Transceiver–>CW Speicher bearbeiten
- Neu: Die Steuerleitungen der seriellen CAT Schnittstelle lassen sich zur Stromversorgung auf High setzten
- Neu: Für CAT kann ein Bluetooth Low Energy Modul verwendet werden.
- Neu: Unterstützung des internen CW-Keyers für IC-7100, 7300, 7410, 7700, 7850, 7851 und 9100
- Neu: DXCC Suche: Für die bestätigte DXCC Suche wurden die Optionen hinzugefügt um exklusive Papier oder LoTW Bestätigungen zu suchen. D.h. z.B: Zeige alle DXCCs die nur mit Papier aber nicht im LoTW bestätigt sind.
- Neu: Für ausgewählte QSOs kann der Papier QSO Status auf “-” gesetzt werden: Menü–>QSL–>Markiere als ‘Keine QSL schicken
- Neu: RAC Canada Day Contest
- Neu: Venezuelan Independence Contest
- Neu: DL-DX RTTY Contest
- Neu: IARU HF Championship
- Neu: RSGB Low Power Contest
- Neu: RSGB IOTA Contest

#### 2.10.1 28. Juni 2016

- Fixed: Fldigi Einstellungen funktionieren wieder korrekt
- Neu: Log Benutzer Felder können als ADIF tags “MY_SIG” und “MY_SIG_INFO” benutzt werden. (Für WWFF)

#### 2.11 22. Juli 2016

- Fixed: RUMlog schaltet PTT für Fldigi, auch wenn Fldigi im Tune Modus ist - Tnx Jwahar, KC1CCR
- Neu: Drucken von Adressetikette - siehe Menü–>QSL
- Neu: Automatische Rufzeichen Vervollständigung im Fenster Papier QSL Eingang
- Neu: Über die Karte im seperaten Kartenfenster lässt sich ein Locator Netz legen
- Neu: Satellitenliste aktualisiert
- Neu: Beim Locator können jetzt bis zu 10 Stellen gespeichert werden
- Neu: Als Uhrzeit kann auch die der lokalen Zeitzone genutzt werden: Einstellungen–>Allgemein–>Logbuch Verhalten
- Neu: Das QSO Bemerkung Feld kann mit Daten aus früheren QSOs gefüllt werden: Einstellungen–>Datenbanken–>Übernimm Daten aus dem Log
- Neu: European HF Championship
- Neu: RDA Contest
- Neu: YO DX HF Contest
- Neu: KCJ Contest
- Neu: WAEDC CW/SSB/RTTY - mit QTC Verkehr

#### 2.12 25. August 2016

- Fixed: Im Fenster Papier QSL Empfangen werden QSOs jetzt in der gewählten Farbmarkierung dargestellt - Tnx Terry, M0CLH
- Fixed: Eingabe eines / zur Aufnahme eines QTCs nun möglich - Tnx DL1RF
- Neu: Nutzung des CW Keyers für den TS-480 - Tnx DL7VDX
- Neu: Apple Script Unterstützung im Contest Interface
- Neu: Im Fenster zur IC-7300 Steuerung lässt sich optional der Scope Referenz Pegel per Band wieder einstellen
- Neu: Im Fenster zur IC-7300 Steuerung lassen sich optional die Scope Fixed Edges passend zur Frequenz auswählen
- Neu: Öffne RUMlog Logbuch- und Contestfiles mit einem Doppelklick aufs Logbuch Icon, oder per Drop aufs Icon
- Neu: Unterstützung für Labelprinter Format 90mm x 29mm
- Neu: Ist die Option Menü–>Logbuch–>Zeige vorherige QSOs aktiviert und die Station ist nicht im Log, wird keine leere Tabelle mehr gezeigt
- Neu: Laden und speichern von eQSL Bilder Menu–>QSL–>eQSL Grafik laden
- Neu: FT-840 CAT Unterstützung
- Neu: RSGB SSB Field Day
- Neu: FOC QSO Party (Bitte Contest Cheat Datenbank neu laden: Menü–>Online–>Lade Contest Cheat Datenbank)
- Neu: Africa All Mode International DX Contest
- Neu: New England QSO Party

#### 2.13 25. September 2016

- Fixed: General Contest: Fehler bei der Generierung der laufenden Nummer behoben - Tnx DK1OM
- Neu: In den Flidgi Einstellungen wurde eine explizite Option für die PTT Schaltung hinzugefügt
- Neu: eQSL Grafiken - Befehle hinzugefügt um alle Bilder gleichzeitig zu speichern und um alle Fenster zu schließen –> Siehe Menü–>QSL
- Neu: QSOs können aus dem Suche QSOs Fenster heraus gelöscht werden
- Neu: IC-7300 Steuerung: Auto Hold Funktion für die Scope Center Mode
- Neu: qrz.com Abfragen ignorieren /P, /M, /AM, /MM und /QRP
- Neu: Option hinzugefügt, um die Anzahl der Locatorstellen im Log bei HamQTH.com oder qrz.com Abfragen zu begrenzen: Einstellungen–>Datenbanken
- Oceania DX Contest
- Pennsylvania QSO Party
- Russian World Wide Digital Contest
- California QSO Party
- RSGB International DX Contest
- Deutscher Telegraphie-Contest
- UK/EI DX Contest
- The Makrothen Contest
- JARTS WW RTTY CONTEST
- CQ WW DX Contest RTTY

# See Also

Möglichkeiten für PTT

QSL Grafiken laden

# External Links