| # Notifications

Interessante DX-Spots werden an die OS-X Mitteilungszentrale und an Growl weitergeleitet. Wer beides nutzt, sollte eine Variante deaktivieren um doppelte Anzeigen zu vermeiden. Während die Growl Ausgabe immer aktiv ist, erfolgt die Ausgabe über die OS-X Mitteilungszentrale nur, wenn RUMlogNG sich im Hintergrund befindet.

Growl muss auch in den RUMlog Einstellungen unter dem DX-Alarm Reiter aktiviert werden.

In den Growl Einstellungen lassen sich noch weitere Optionen und Möglichkeiten wählen, um die Ausgabe zu verfeinern. Besonders interessant erscheint die Weiterleitung auf ein Mobil Gerät mittels Prowl.

Einige Growl Displays erlauben eine Rückmeldung zurück an RUMlog. Hier werden dann die Daten zur Logmaske übertragen und der TRX entsprechend eingestellt.

# External Links

Growl Website

Prowl Website